Расчет диаграммы направленности и поляризационных характеристик 
РАТАН-600 с учетом дифракционных эффектов в режиме 
 “Южный сектор с плоским отражателем” 

Майорова Е.К. (1),  Опейкина Л.В. (1)

(1), Специальная астрофизическая обсерватория РАН, Россия

АБСТРАКТ

	Приводятся результаты расчета диаграммы направленности (ДН) и элементов матрицы Мюллера  РАТАН-600  во всем рабочем диапазоне длин волн радиотелескопа с
с учетом дифракционных эффектов в пространстве между вторичным, главным и плоским зеркалами, а также с учетом конечных вертикальных размеров зеркал. Расчеты проводились 
в режиме работы Южного сектора с плоским отражателем и в режиме наблюдений с одним сектором на горизонте. Элементы матрицы Мюллера и диаграмма направленности рассчитывались как при сфокусированной антенне, так и при продольных и поперечных  выносах облучателя из фокуса.
	Показано, что с увеличением длины волны происходит сужение ДН и элементов  матрицы Мюллера в вертикальной плоскости, а также смещение их максимумов относительно центрального горизонтального сечения. Кроме того изменяется лепестковая структура элементов и их максимальных значений. Эти изменения, обусловленные дифракционными эффектами, в режиме наблюдений Южного сектора с плоским начинают проявляться на более коротких волнах, чем в режиме наблюдений с одним сектором на горизонте. 
	Показано, что изменения  ДН  и элементов матрицы Мюллера зависят от высоты установки плоского отражателяю.  Величина этих изменений максимальна в диапазоне углов места 50o < H <  110o . 
	Проведены сравнения результатов расчета ДН, полученных с помощью данного алгоритма, с результатами расчетов, выполненных в приближении геометрической оптики, а также с имеющимися экспериментальными данными. Рассчетные и экспериментальные ДН показали хорошее совпадение.