РСДБ-комплекс для исследований радиоизлучения Солнца

Антипенко А.А. (1), Дементьев А.Ф. (1), Дугин Н.А. (1), Нечаева М.Б. (1, 2), Снегирев С.Д. (1), Тихомиров Ю.В. (1), Шмелд И. (2), Безруков Д. (2), Коноваленко А.А. (3)

(1) ФГНУ НИРФИ, Россия
(2) Вентспилсский международный радиоастрономический центр, Латвия
(3) РИ НАНУ, Украина

Приводится описание радиоинтерферометра с независимым приёмом, предназначенного для исследований радиоизлучения Солнца и плазмы солнечного ветра  в сантиметровом - дециметровом диапазонах длин волн. В состав комплекса входят два пункта  НИРФИ (РТ-14 в РАО "Старая Пустынь" и РТ-15 в РАО "Зименки"), работающие на частотах 327, 610 и 1660 МГц, РТ-32 в Вентспилсе (рабочая частота 327 МГц)  и РТ-70 в Евпатории (частоты 327 и 1660 МГц). Рассмотрены системы облучения антенн, приёмная и регистрирующая аппаратура. 
В октябре 2009 на этом международном РСДБ-комплексе проведена пробная серия измерений радиоизлучения калибровочных радиоисточников и Солнца в частотном диапазоне 327 МГц. Основной целью первых совместных измерений было согласование поляризаций облучателей, отработка системы регистрации данных на жёсткие диски компьютера (разработка НИРФИ), выделение общих частотных зон, свободных от помех. установление непрерывной связи между пунктами в процессе эксперимента, калибровка базовых расстояний. Обработка экспериментальных данных выполняется на корреляторе "НИРФИ-3". 
Работа поддержана грантами РФФИ № 09-02-01078 и № 10-02-00875.